{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":14,"rows_kept":55,"merged":[[2,1,2,11],[3,1,3,11],[4,2,4,11],[5,2,5,11],[6,3,6,11],[7,3,7,11],[8,3,8,11],[9,3,9,11],[10,4,10,11],[11,4,11,11],[12,4,12,11],[13,4,13,11],[14,4,14,11],[15,4,15,11],[16,4,16,11],[17,5,17,11],[18,5,18,11],[19,5,19,11],[20,5,20,11],[21,5,21,11],[22,5,22,11],[23,5,23,11],[24,5,24,11],[25,5,25,11],[26,5,26,11],[27,5,27,11],[28,6,28,11],[29,6,29,11],[30,6,30,11],[31,6,31,11],[32,8,32,13],[33,8,33,13],[34,8,34,13],[35,8,35,13],[36,9,36,13],[37,9,37,13],[38,9,38,13],[39,9,39,13],[40,10,40,13],[41,10,41,13],[42,10,42,13],[43,10,43,13],[44,10,44,13],[45,10,45,13],[46,10,46,13],[47,11,47,13],[48,11,48,13],[49,12,49,13],[50,12,50,13],[51,13,51,15],[52,13,52,15],[53,13,53,15],[54,13,54,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["01","产品的分属系列"]
["DYFX","分体式ABS材质"]
[null,"02","产品的种类"]
[null,"IN","淤泥界面仪"]
[null,null,"03","具体的量程范围"]
[null,null,"01","1米量程"]
[null,null,"～"]
[null,null,"50","50米量程"]
[{"$nulls":3},"04","传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"A","ABS传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"F","聚四氟乙烯传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"P","POM传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"V","PVDF传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"S","不锈钢传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"T","其他材质传感器外壳"]
[{"$nulls":4},"05","传感器的安装尺寸-螺纹尺寸"]
[{"$nulls":4},"A","顶装M16×1.5"]
[{"$nulls":4},"B","顶装M20×1.5"]
[{"$nulls":4},"C","顶装M22×1.5"]
[{"$nulls":4},"D","顶装M27×1.5"]
[{"$nulls":4},"E","顶装M32×1.5"]
[{"$nulls":4},"F","顶装M38×1.5"]
[{"$nulls":4},"G","顶装M48×1.5"]
[{"$nulls":4},"H","顶装G3/4螺纹"]
[{"$nulls":4},"N","无螺纹"]
[{"$nulls":4},"T","其他规格型螺纹"]
[{"$nulls":5},"06","安装方式"]
[{"$nulls":5},"P","PVC、PR管连接"]
[{"$nulls":5},"F","法兰固定"]
[{"$nulls":5},"T","其他固定方式"]
[{"$nulls":7},"07","电源、防爆种类"]
[{"$nulls":7},"DCSP","4线制直流供电12VDC"]
[{"$nulls":7},"DC","4线制直流供电24VDC"]
[{"$nulls":7},"AC","4线制交流供电220VAC"]
[{"$nulls":8},"08","继电器数量"]
[{"$nulls":8},"R0","没有继电器"]
[{"$nulls":8},"R2","2个继电器"]
[{"$nulls":8},"R4","4个继电器"]
[{"$nulls":9},"09","输出信号"]
[{"$nulls":9},"MA","4～20ma"]
[{"$nulls":9},"C2","232通讯"]
[{"$nulls":9},"C4","485通讯"]
[{"$nulls":9},"C2MA","4～20ma+232通讯"]
[{"$nulls":9},"C4MA","4～20ma+485通讯"]
[{"$nulls":9},"TS","其他输出信号"]
[{"$nulls":10},"10","传感器数量"]
[{"$nulls":10},"S1","1个传感器"]
[{"$nulls":11},"11","变送器外壳材质材质"]
[{"$nulls":11},"PL","ABS"]
[{"$nulls":12},"12","传感器到变送器之间电缆长度"]
[{"$nulls":12},"01","传感器电缆01米"]
[{"$nulls":12},"～"]
[{"$nulls":12},"200","传感器电缆200米"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}