{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":14,"rows_kept":64,"merged":[[2,1,2,11],[3,1,3,11],[4,2,4,11],[5,2,5,11],[6,3,6,11],[7,3,7,11],[8,3,8,11],[9,3,9,11],[10,4,10,11],[11,4,11,11],[12,4,12,11],[13,4,13,11],[14,4,14,11],[15,4,15,11],[16,5,16,11],[17,5,17,11],[18,5,18,11],[19,5,19,11],[20,5,20,11],[21,5,21,11],[22,5,22,11],[23,6,23,11],[24,6,24,11],[25,6,25,11],[26,6,26,11],[27,6,27,11],[28,6,28,11],[29,6,29,11],[30,6,30,11],[31,6,31,11],[32,6,32,11],[33,7,33,12],[34,7,34,12],[35,7,35,12],[36,7,36,12],[37,7,37,12],[38,8,38,13],[39,8,39,13],[40,8,40,13],[41,8,41,13],[42,8,42,13],[43,8,43,13],[44,8,44,13],[45,8,45,13],[46,9,46,13],[47,9,47,13],[48,10,48,13],[49,10,49,13],[50,10,50,13],[51,10,51,13],[52,10,52,13],[53,10,53,13],[54,10,54,13],[55,10,55,13],[56,11,56,13],[57,11,57,13],[58,12,58,13],[59,12,59,13],[60,13,60,15],[61,13,61,15],[62,13,62,15],[63,13,63,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["01","产品的分属系列"]
["DYFL","分体式防爆铸铝材质"]
[null,"02","产品的种类"]
[null,"WW","超声波液位计或者超声波料位计"]
[null,null,"03","具体的量程范围"]
[null,null,"01","1米量程"]
[null,null,"～","介于1-60米之间量程"]
[null,null,"60","60米量程"]
[{"$nulls":3},"04","传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"A","ABS做传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"F","聚四氟乙烯做传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"V","PVDF做传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"S","不锈钢做传感器外壳"]
[{"$nulls":3},"T","其他材质做传感器外壳"]
[{"$nulls":4},"05","传感器的安装尺寸-螺纹尺寸"]
[{"$nulls":4},"A","M48×2、1-1/2\"NPT、G1-1/2寸"]
[{"$nulls":4},"B","M60×2"]
[{"$nulls":4},"C","M78×2"]
[{"$nulls":4},"D","M108×2"]
[{"$nulls":4},"E","G2寸螺纹、2\"NPT螺纹"]
[{"$nulls":4},"T","其他规格型"]
[{"$nulls":5},"06","安装方式"]
[{"$nulls":5},"N","不是法兰安装"]
[{"$nulls":5},"B","DN40法兰"]
[{"$nulls":5},"C","DN50法兰"]
[{"$nulls":5},"D","DN65法兰"]
[{"$nulls":5},"E","DN80法兰"]
[{"$nulls":5},"F","DN100法兰"]
[{"$nulls":5},"G","DN125法兰"]
[{"$nulls":5},"H","DN150法兰"]
[{"$nulls":5},"I","DN200法兰"]
[{"$nulls":6},"07","加长型探头螺纹长度"]
[{"$nulls":7},"空白表示是标准探头，可以不写"]
[{"$nulls":6},100,"表示探头含螺纹长度是100毫米"]
[{"$nulls":6},"～","介于100-999毫米之间的螺纹"]
[{"$nulls":6},999,"表示探头含螺纹长度是999毫米"]
[{"$nulls":7},"08","电源、防爆种类"]
[{"$nulls":7},"DCSP","4线制直流供电3.6VDC、12VDC"]
[{"$nulls":7},"DC","4线制直流供电非防爆24VDC"]
[{"$nulls":7},"TC","2线制直流供电非防爆24VDC"]
[{"$nulls":7},"TCIA","2线制直流供电本安防爆型24VDC"]
[{"$nulls":7},"TCDD","2线制直流供电隔离防爆型24VDC"]
[{"$nulls":7},"DCIA","4线制直流供电本安防爆型24VDC"]
[{"$nulls":7},"DCDD","4线制直流供电隔离防爆型24VDC"]
[{"$nulls":8},"09","继电器数量"]
[{"$nulls":8},"R0","没有继电器"]
[{"$nulls":9},"10","输出信号"]
[{"$nulls":9},"MA","4～20ma"]
[{"$nulls":9},"C2","232通讯"]
[{"$nulls":9},"C4","485通讯"]
[{"$nulls":9},"C2MA","4～20ma+232通讯"]
[{"$nulls":9},"C4MA","4～20ma+485通讯"]
[{"$nulls":9},"HTMA","4～20ma+HART通讯"]
[{"$nulls":9},"TS","其他输出信号"]
[{"$nulls":10},"11","传感器数量"]
[{"$nulls":10},"S1","1个传感器"]
[{"$nulls":11},"12","变送器外壳材质材质"]
[{"$nulls":11},"AI","铝"]
[{"$nulls":12},"13","传感器到变送器之间电缆长度"]
[{"$nulls":12},"01","传感器电缆01米"]
[{"$nulls":12},"～","介于1-100米之间的电缆长度"]
[{"$nulls":12},"100","传感器电缆100米"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}